**Záručné podmienky**

 Záruka sa vzťahuje na konštrukciu , použité súčiastky a materiál, výrobné prevedenie a funkčné vlastnosti a trvá 24 mesiacov odo dňa zakúpenia resp. montáže a to najneskôr do troch týždňov odo dňa zakúpenia.

Platnosť záruky je podmienená:

* riadne vyplneným záručným listom
* montáž taxametra do vozidla vykonalo servisné stredisko distribútora, čo treba preukázať riadne vyplneným montážnym listom

Po splnení týchto podmienok bude prípadná vada samotného výrobku bezplatne odstránená.

Spotrebiteľ stráca nárok na bezplatnú opravu ak sa zistí, že:

* pripojil výrobok na napätie vyššie ako 16V
* použil výrobok v nevhodnom prostredí, mechanicky ho poškodil alebo nezabránil jeho poškodeniu
* bol vykonaný zásah do výrobku spotrebiteľom alebo inou neoprávnenou osobou

Záruku, výmenu výrobku a zrušenie kúpnej zmluvy uplatňuje spotrebiteľ zásadne u distribútora prostredníctvom predajcu.

 **Záručný list**

Typ/Výrobné číslo:.............................................

Predávajúci:

Dátum predaja:..................................................

Dátum montáže:................................................

Servisné stredisko:.............................................

 **OBSLUHA** Taxameter má na prednej strane 5 tlačítok : **OP, K1, K2, K3** a **K4**

Taxameter pracuje v troch módoch: voľno – obsadené – stop, tieto módy sa prepínajú tlačítkom **OP**

VOĽNO **OP** OBSADENÉ**OP** STOP **OP**

V každom móde taxametra majú tlačítka **K1, K2, K3** a**K4** inú funkciu.



 OP VOĽNO

 K3 Na displeji sa zobrazí deň-mesiac

 K4 Na displeji sa zobrazí rok

K2 K4 Vypnutie taxametra

**K1** – dodatočná tlač poslednej účtenky

**K2 držať** – End-shift, stlačiť K1 – receip copy potvrdiť tlač kópie učt. s K4



 OP OBSADENÉ

 K1 Voľba sadzby - hore

K2 Voľba sadzby - dolu

 K3 Príplatky

 K4 Zrušenie príplatkov

K1 K4 Navol. ceny dohodou ForFA

 - K1– 0,01€, K2-0,10€, K3- 1€, K4- 10€

K3+K4 nulovanie ceny,

OP potvrdenie ceny dohodou



 OP STOP

 K1 Tlač účtenky

**Korekcia času**

Umožnené raz za 7 dní + - 2minúty o 12 hodine.

11:58 + 2 minúty

12:02 – 2 minúty

V móde VOĽNO spolu stlačiť K1 K3

Na Displeji sa rozsvieti SINCHRO a čas nastaví na 12:00 hod.



**Taxameter**

**Užívateľská príručka**

**Ako vyčítať pamäte z taxametra**

Pamäte sú rozdelené do dvoch blokov blok 1 a blok 2.

V móde VOĽNO spolu stlačiť K1 K2

Na displeji sa zobrazí STATIS.

**Na malom displeji** v segmente SADZBA sa zobrazí číslo bloku a v segmente PRÍPLATKY sa zobrazí pozícia v bloku.

**Na veľkom displeji**  sa zobrazí parameter – pamäť k príslušnej pozícii v bloku.

**Zmena pozície v bloku:**

 K2 Prepínanie pozície – hore

 K1 Prepínanie pozície – dolu

**Zmena bloku:**

 K3 Prepínanie bloku 1 alebo 2

 OP Ukončenie prezeranie pamäti

 Návrat do módu VOĽNO

**Ako vytlačiť údaje z pamäte taxametra**

V móde VOĽNO spolu stlačiť K1 K2

Na displeji sa zobrazí STATIS.

**Pozícia Blok**

**1. 1.**

K4 - Tlač prekročenie rýchlosti (ak nastavené)

**2. 1.**

K4 - Tlač všetky jazdy

**3. 1.**

K4 – Tlač jazdy uložené od posledného tlačenia

**4. 1.**

K4 – Tlač posledných 50 jázd

**8. 1.**

K4 – Tlač celové pamäte blok 1 a 2

**9. 1.**

K4 – Tlač pamäť mesiaca (možnosť výberu potrebného mesiaca)

**16. 1.**

K4 – Tlač pamäť vodiča

**19. 1.**

K4 – Vynulovanie pamäťový Blok 1 – priebežné počítadlo, automaticky vytlačí uložené hodnoty

**29. 1.**

K4 – Vynulovanie pamäťový Blok 1

**Tlač smeny vodiča - priebežnej úzáverky**

Podržať K2 na displeji sa zobrazí end-shift, stlačiť K4 pre ukončenie smeny.

Displej CLOSED – po stlačení OP sa automaticky otvorí smena (v prípade nastaveného čísla vodiča pod kódom postupovať podľa inštrukcií servisu.

**Pozície v blokoch pre vyčítanie pamätí**

Pozícia v bloku

1. Počet jázd
2. Prírastky spolu
3. KM. Spolu
4. KM. Voľno
5. KM. Obsadené
6. KM. Načierno
7. KM. Prekročená rýchlosť
8. Tržba spolu
9. Tržba karty
10. Tržba jazdy
11. Tržba príplatkov
12. DPH spolu
13. Doba voľno
14. Doba obsadený
15. Doba čakanie
16. Doba celkom
17. Tržba sadzba 1.
18. Tržba sadzba 2.
19. Tržba sadzba 3.
20. Tržba sadzba 4.
21. Tržba sadzba 5.
22. Tržba sadzba 6.
23. Tržba sadzba X
24. Prírastky sadzba 1.
25. Prírastky sadzba 2.
26. Prírastky sadzba 3.
27. Prírastky sadzba 4.
28. Prírastky sadzba 5.
29. Prírastky sadzba 6.
30. Prírastky sadzba X
31. KM. Sadzba 1.
32. KM. Sadzba 2.
33. KM. Sadzba 3.
34. KM. Sadzba 4.
35. KM. Sadzba 5.
36. KM. Sadzba 6.
37. KM. Sadzba X
38. – 44. Voliteľný

45. Prepitné spolu

**Výmena pásky tlačiarne**

NEVYSTAVUJTE TERMOPÁSKU PRIAMEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU!

Odstráňte jemným stlačením priesvitný kryt zo zásobníka pásky.

Vsuňte rolku papiera do priestoru pre papier popisnou stranou od Vás a tlačiareň si sama natiahne papier.

Nasaďte priesvitný kryt pásky na zásobník.

Možnosti uloženia zásobníka

 Vzadu Vpredu